

**emco Bau**

emco grilles de débordement cadres à encastrer 780

|  |  |
| --- | --- |
| **Coloris** | blanc - similaire au RAL 9010 |
|  | blanc |
| **Description** | cadres prémontés à dimensions de cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire. |
| **Matériau** | Polyeser (renforcé par des fibres de verre) |
|  | Les pattes de scellement et écarteurs nécessaires (également en acier au nickel-chrome) sont joints. |
| **service et prestations** | métrage |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |