

**emco Bau**

emco zwembadrooster inbouwraam 780

|  |  |
| --- | --- |
| **Kleuren** | wit vergelijkbaar met ral 9010 |
|  | wit |
| **beschrijving** | voorgemonteerde uitvoering van inbouwramen van 25 x 28 x 3 mm of 28 x 25 x 3 mm passend voor zwembadroosters met profielhoogten van 22, 25 en 27 mm |
| **materiaal** | polyester |
|  | de benodigde inmetselankers en afstandhouders (eveneens r.v.s.) zijn bij de levering inbegrepen |
| **service en dienstverlening** | maatvoering |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |