emco Bau Logo

**emco Bau**

Kratki basenowe emco Ramka montażowa 780

|  |  |
| --- | --- |
| **Kolory** | Biały - zbliżony do RAL 9010 |
|  | Biały |
| **Opis** | Zamontowana na kątowniku o wymiarach 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do kratek basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych. |
| **Materiał** | Poliester (wzmocniony włóknem szklanym) |
|  | Niezbędne kotwy murarskie i kątowniki dystansowe (ze stali chromowo-niklowej) w zestawie |
| **Serwis i usługi** | Wymiary |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |