

**emco Bau**

emco bazenske rešetke vgradni okvir 780

|  |  |
| --- | --- |
| **barve** | bela - podobna RAL 9010 |
|  | bela |
| **opis** | predmontirani vgradni okvir za obojestransko polaganje. Izvedba in mere 25 x 28 x 3 mm ali 28 x 25 x 3 mm, primerno za bazenske rešetke z vgradno višino od22 do 25 mm. Samo za ravne linije. |
| **material** | poliester (ojaöan s steklenimi vlakni) |
|  | potrebna sidra in distančni kotniki (Chrom-Nikel-železo) vključeni pri dobavi |
| **servis in usluge.** | izmera |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |