emco Bau Logo

**emco Bau**

emco profilé rampe A12

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | A12 |
|  | Réalisation en une partie dans la largeur, deux parties dans la largeur ou totalement assemblé |
| **Epaisseur en mm** | 1,5 |
| **Normmatte H x B x T in mm** | nicht verfügbar |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |