

**emco Bau**

emco aanloopprofiel A12

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | A12 |
|  | Uitvoeringen: alleen in de breedte, aan twee zijden in de breedte of volledig omlopend gemonteerd. |
| **materiaaldikte ca. (mm)** | 1,5 |
| **Normmatte H x B x T in mm** | nicht verfügbar |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |