

**emco Bau**

emco Anlaufprofil A17

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | A17 |
|  | Ausführungen 1-seitig in Breite, 2-seitig in Breite oder umlaufend montiert |
| **Materialstärke ca. (mm)** | 1,5 |
| **Normmatte H x B x T in mm** | nicht verfügbar |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |