emco Bau Logo

**emco Bau**

emco inbouwraam met onderconstructie A

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | A |
| **materiaal inbouwraam** | 1.4301 (V2A) |
| **Afmetingen inbouwraam (HxBxD) in mm** | 46 x 25 x 3 |
| **inbouwhoogte in mm** | 195 tot 280 |
| **afstand in mm** | 700 |
|  | Een dragende onderconstructie (thermisch verzinkt) bestaande uit diagonaal voorgespannen roosters, onderliggende kokerprofielen en in hoogte verstelbare, staalverzinkte steunen. |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |