

**emco Bau**

emco profilé de recouvrement C12

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | C12 |
| **Epaisseur en mm** | 1,5 |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |