

**emco Bau**

čisticí koberec COLOR PLUS

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | COLOR PLUS |
|  | pro vnitřní instalaci |
| **Konstrukce** | Všité velury 5/32'' |
| **Vrstva vlasu nad základní tkaninou** | 100% polyamid |
| **nosný materiál** | Polyesterový fleece |
| **spodní vrstva** | silné pokrytí |
| **hmotnost vlasu / hmotnost vláken** | 850 g/m² |
| **Celková hmotnost (g/m²)** | 3450 g/m² |
| **celková výška (mm)** | 8 mm |
| **chování při hoření** | Cfl-s1 |
| **Smykové tření** | DS (EN 13893) |
| **Certifikáty** | Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy) |
| **Barvy** | 45.01 červená |
|  | 45.02 modrá |
|  | 45.03 antracit |
|  | 45.05 hnědá |
|  | 45.10 břidlicový |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | ≥4 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Forma dodávky v pásech** | šířka 90 cm (vč. okraje) |
|  | šířka 130 cm (vč. okraje) |
|  | šířka 200 cm (vč. okraje) |
| **Forma dodávky jako rohože** | 60 x 90 cm (vč. okraje) |
|  | 90 x 120 cm (vč. okraje) |
|  | 90 x 150 cm (vč. okraje) |
|  | 130 x 200 cm (vč. okraje) |
| **Vlastnosti** | absorbce nečistot a vlhkosti |
| **Značka** | emco |
| **Rozměry** | Šířka:……………….m |
|  | Délka: ………………m |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |