

**emco Bau**

emco inbouwraam met onderconstructie C

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | C |
| **materiaal inbouwraam** | 1.4301 (V2A) |
| **Afmetingen inbouwraam (HxBxD) in mm** | 25 x 28 x 3 |
| **inbouwhoogte in mm** | 45 mm (20 x 30 x 2 mm rechthoekig profiel) |
|  | 55 mm (30 x 40 x 2 mm rechthoekig profiel) |
|  | 65 mm (40 x 30 x 2 mm rechthoekig profiel) |
|  | 75 mm (50 x 50 x 2 mm vierkant profiel) |
|  | 105 mm (80 x 40 x 2 mm rechthoekigprofiel) |
| **afstand in mm** | 300 |
|  | Een dragende onderconstructie (thermisch verzinkt) bestaande uit onderliggende kokerprofielen. |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |