

**emco Bau**

čisticí koberec Pro hladké povrchy EXACT

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | EXACT |
|  | Fixační suchý zip na hladké podlaze |
| **speciální barvy** | Žlutá |
| **vlastnosti** | účinek bez lepidla |
|  | protiskluzový, rozměrově stabilní, zvukově absorpční, trvanlivý, snadná instalace a ořez |
| **Funkce** | Podklad zabraňuje kouzání čisticí zóny na téměř všech hladkých plochách. |
| **role (b.m.)+C149** | 30 m |
| **Šířka (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **stavební materiály** | materiál z kombinace PES a sklovlákna, oboustranně potažený akrylátovou pěnou |
| **síla** | cca. 2 mm |
| **Hmotnost (g/m²)** | ca. 420-450 g/m² |
| **Značka** | emco |
| **Rozměry** | Šířka:……………….m |
|  | Délka: ………………m |
| **kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |