

**emco Bau**

asciugapassi per sottile strato EXACT

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | EXACT |
|  | sottotappeto antiscivolo per pavimenti lisci |
| **colori speciali** | giallo |
| **caratteristiche** | effetto senza adesivo |
|  | antiscivolo, indeformabile, fonoassorbente, resistente, facile da tagliare e posare |
| **Funzione** | La base evita lo scivolamento della zona asciugapassi praticamente su tutti i pavimenti lisci. |
| **rotoli (ml)** | 30 m |
| **Larghezza (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **struttura del materiale** | Tessuto in filato di vetro e PES, rivestito su entrambi i lati con una speciale schiuma acrilica. |
| **spessore** | ca. 2 mm |
| **Peso (g/m²)** | ca. 420-450 g/m² |
| **Marca** | emco |
| **Dimensioni** | Larghezza:.........................m |
|  | Lunghezza:.........................m |
| **contatto** | Andrea Gioco Country Manager Via A. Cardazzo 56/a 33070 Budoia (PN) / IT Tel. (+39) 340 493 51 64 Fax (+39) 0434 18 20 120 info@it.emco.de www.emco-bau.com |