

**emco Bau**

Revêtement de propreté Exact pour sols lisses EXACT

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | EXACT |
|  | Antidérapant sur sol textile |
| **coloris spéciaux** | jaune |
| **Description** | Action sans colle |
|  | Antidérapant, stable, isolant phonique, résistant à l'usure, simple à découper et à poser |
| **Fonction** | La sous-couche anti-dérapante pour une pose sur sols textiles ou lisses |
| **rouleaux (ml)** | 30 m |
| **largeur** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **épaisseur** | env. 2 mm |
| **Poids (g/m²)** | env. 420-450 g/m² |
| **Marque** | emco |
| **dimensions** | Largeur: ….... M |
|  | Longueur:…. m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |