emco Bau Logo

**emco Bau**

Wykładzina wycieraczkowa Do gładkich podłoży EXACT

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | EXACT |
|  | Mata antypoślizgowa na gładkie podłoże |
| **Kolory specjalne** | Żółty |
| **Właściwości** | Skuteczność bez klejenia |
|  | przeciwpoślizgowa, odporna na odkształcenia, izolująca odgłosy chodzenia, wytrzymała, łatwa do układania i cięcia |
| **Funkcja** | Podkładka zapobiega przesuwaniu się strefy czyszczącej na prawie wszystkich gładkich wykładzinach podłogowych. |
| **Rolki (mb)** | 30 m |
| **Szerokość (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **Budowa materiału** | Tkanina z przędzy PES / szklanej, obustronnie powleczona specjalną pianką akrylową. |
| **Grubość** | ok. 2 mm |
| **Masa (g/m²)** | ok. 420-450 g/m² |
| **Wskaźnik** | emco |
| **wymiary** | Szerokość:………………………………….m |
|  | Długość: ……………………………..m |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |