emco Bau Logo

**emco Bau**

Fixační suchý zip Pro textilní podklady FLOCK

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | FLOCK |
|  | Fixační suchý zip na textilní podlaze |
| **speciální barvy** | Antracit, šedý Flock |
| **vlastnosti** | účinek bez lepidla |
|  | protiskluzový, rozměrově stabilní, zvukově absorpční, trvanlivý, snadná instalace a ořez |
| **Funkce** | Polyamidová vlákna semiš.strany materiálu se zaklesnou do horní strany textilní krytiny. |
| **role (b.m.)+C149** | 20 m |
| **Šířka (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **stavební materiály** | polyesterová skleněná tkanina, s oboustranným potahem, se speciálními nopky z PVC/PAD na líci, a zesílenou vazbou na rubu |
| **síla** | cca 2,5 až 3 mm |
| **Hmotnost (g/m²)** | ca. 750 g/m² |
| **Značka** | emco |
| **Rozměry** | Šířka:……………….m |
|  | Délka: ………………m |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |