

**emco Bau**

sottotappeto antiscivolo per strato tessile FLOCK

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | FLOCK |
|  | sottotappeto antiscivolo per pavimenti tessili |
| **colori speciali** | antracite, floccato grigio |
| **caratteristiche** | effetto senza adesivo |
|  | antiscivolo, indeformabile, fonoassorbente, resistente, facile da tagliare e posare |
| **Funzione** | Le fibre di poliammide del lato floccato del materiale si agganciano al lato superiore del rivestimento tessile. |
| **rotoli (ml)** | 20 m |
| **Larghezza (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **struttura del materiale** | Tessuto di PES/filato di vetro, rivestito su entrambi i lati, con speciale pasta di PVC, flock di poliammide sul lato anteriore, rinforzo di aderenza sul lato posteriore. |
| **spessore** | da 2,5 a 3 mm circa |
| **Peso (g/m²)** | ca. 750 g/m² |
| **Marca** | emco |
| **Dimensioni** | Larghezza:.........................m |
|  | Lunghezza:.........................m |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |