

**emco Bau**

Antislip voor textiele ondergronden FLOCK

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | FLOCK |
|  | slipstop op textielvloer |
| **speciale kleuren** | antraciet met grijze vlok |
| **eigenschappen** | werkt zonder lijm |
|  | slipvast, vaste vorm, geluiddempend, slijtvast, gemakkelijk te leggen en te snijden |
| **functie** | De polyamidevezels aan de bevlokte zijde van het materiaal haken zich in de bovenzijde van het textielmateriaal. |
| **rollen (m1.)** | 20 m |
| **Breedte (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **materiaalafwerking** | PES/glasvezelweefsel, aan 2 zijden gecoat, met speciale PVC-pasta polyamidevlokken op de voorzijde, hechtversterker op de rugzijde |
| **dikte** | ca. 2,5 tot 3 mm |
| **gewicht (g/m2)** | ca. 750 g/m² |
| **merk** | emco |
| **Afmetingen** | Breedte:…… m |
|  | Lengte:……m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |