emco Bau Logo

**emco Bau**

Protizdrsni elemnet Za tekstilne podlage FLOCK

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | FLOCK |
|  | Protizdrsni element na tekstilnem podu |
| **posebne barve** | antracit, Flock v sivi |
| **lastnosti** | učinek brez lepila |
|  | protizdrsen, oblikovno stabilen, protihrupen, vzdržljiv, lahko polaganje in rezanje |
| **funkcija** | Poliamidna vlakna sespojijo z vlakni zgornje strani tekstilne obloge. |
| **kolut (tekoči m)** | 20 m |
| **Širina (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **sestava materiala** | PES / Glasgarngewebe, na obeh straneh prevlečen s posebnimi PVC paste poliamidnih kosmičev na sprednji strani, pospeševalcev sprijemanja na hrbtni strani. |
| **debelina** | ca. 2,5 do 3 mm |
| **teža (g/m²)** | ca. 750 g/m² |
| **znamka** | emco |
| **izmere** | Širina:.........................m |
|  | Dolžina:.........................m |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |