emco Bau Logo

**emco Bau**

čisticí koberec dlaždice INNOVA

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | dlaždice INNOVA |
|  | pro vnitřní instalaci |
| **Konstrukce** | Všité velury 5/32'' |
| **Vrstva vlasu nad základní tkaninou** | 100% polyamid |
| **nosný materiál** | Polyesterový fleece |
| **spodní vrstva** | asfalt |
| **hmotnost vlasu / hmotnost vláken** | 850 g/m² |
| **Celková hmotnost (g/m²)** | 3930 g/m² |
| **celková výška (mm)** | 8 mm |
| **chování při hoření** | Bfl-s1 |
| **Smykové tření** | DS (EN 13893) |
| **Certifikáty** | Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy) |
| **Barvy** | 36.01 černý |
|  | 36.02 antracitový |
|  | 36.03 šedý |
|  | 36.08 moka |
|  | 36.10 břidlicový |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | ≥4 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Dodává se ve formě dlaždic** | cca 50x50 cm bez okraje (s živičnou vrstvou) |
| **Vlastnosti** | absorbce nečistot a vlhkosti |
| **Značka** | emco |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |