

**emco Bau**

Sauberlauf Randprofil zur Konfektionierung der Schnittkanten für Produkte mit PVC-Schwerbeschichtung KANTENPROFIL

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | KANTENPROFIL |
|  | Randprofil zur Konfektionierung der Schnittkanten für Produkte mit PVC-Schwerbeschichtung |
| **Rollen (lfm.)** | 25 m |
| **Marke** | emco |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |