emco Bau Logo

**emco Bau**

schoonloop randprofiel voor de afwerking van de snijranden voor producten met een zware PVC-coating. randprofiel

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | randprofiel |
|  | randprofiel voor de afwerking van de snijranden voor producten met een zware PVC-coating. |
| **rollen (m1.)** | 25 m |
| **merk** | emco |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |