emco Bau Logo

**emco Bau**

Wykładzina wycieraczkowa Profil brzegowy do konfekcjonowania krawędzi ciętych produktów powlekanych ciężkim PCW PROFIL KRAWĘDZI

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | PROFIL KRAWĘDZI |
|  | Profil brzegowy do konfekcjonowania krawędzi ciętych produktów powlekanych ciężkim PCW |
| **Rolki (mb)** | 25 m |
| **Wskaźnik** | emco |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |