emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 12

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | LINEO 12 |
|  | Materiál: chromniklová ocel (V2A). Určeno pro emco Diplomat 512. Šířka profilu 50 mm. K dispozici variantní logotypy a speciální šířky. Pod ocelový profil je umístěn přídavný plech o síle 1mm. Je přinýtován na neviditelné straně. Chrání písmena nápisu proti poškození. |
| **síla materiálu cca (mm)** | 1,5 |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |