

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 12

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | LINEO 12 |
|  | Matériel: acier nickel-chrome (V2A). Adapté aux tapis emco Diplomate 512. Profilé de 50 mm de largeur. Variété de types de police et formes spéciales réalisables. une autre sous-couche en tôle mince d’une épaisseur de 1 mm est incrustée sous le profilé inox et fixé par rivetage, pour protéger les lettres contre toute déformation éventuelle. |
| **Epaisseur en mm** | 1,5 |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |