

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 12

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | LINEO 12 |
|  | Materiał: stal chromowo-niklowa (V2A). Odpowiednia dla emco Diplomat 512. Szerokość profila 50 mm. Dostępne indywidualny kształt czcionki oraz szerokość. Dodatkowo montuje się blachę o grubości 1 mm pod profilem ze stali szlachetnej, za pomocą nitów w obszarze niewidocznym, w celu zapobieżenia zniszczeniu liter. |
| **Grubość materiału ok. (mm)** | 1,5 |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |