emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 12

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | LINEO 12 |
|  | Material: Kromnikljevo jeklo (V2A). Primeren za izdelek emco Diplomat 512. Širina profila 50 mm. Možnost dobave individualnih tipov pisave ali posebnih širin. Dodatna 1 mm debela fina pločevina se dodatno vloži pod profil iz nerjavnega jekla in z njim zakoviči na nevidnih mestih, da se zaščitijo črke pred potiskom. |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |