emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 17

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | LINEO 17 |
|  | Materiál: chrom-nikl ocel (2VA). Určeno pro emco Diplomat 517/522. Šířka profilu 50 mm. K dodání jsou indiviální typy písma či speciální šířky. Pod ocelový profil je vložen a přinýtován doplňkový 1mm silný jemný plech, který chrání písmena před promáčknutím. |
| **síla materiálu cca (mm)** | 1,5 |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |