emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 17

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | LINEO 17 |
|  | Material: Chrom-Nickel-Stahl (V2A). Geeignet für emco Diplomat 517/522. Profilbreite 50 mm. Individuelle Schrifttypen oder Sonderbreiten lieferbar. Ein weiteres 1 mm starkes Feinblech wird zusätzlich unter das Edelstahlprofil eingelegt und mit diesem an den nicht sichtbaren Bereichen vernietet, um die Buchstaben gegen Durchdrücken zu schützen. |
| **Materialstärke ca. (mm)** | 1,5 |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |