emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 17

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | LINEO 17 |
|  | materiale: acciaio al nichelcromo (V2A). Adatto per emco Diplomat 517/522. larghezza del profilo 50 mm. Disponibili caratteri stampati personalizzati o larghezze speciali. Un'ulteriore lamina sottile, di 1 mm di spessore, viene applicata sotto il profilo di acciaio inossidabile e ribadita a questo nelle zone non visibili, per proteggere i caratteri dall'estrusione. |
| **spessore del materiale ca. (mm)** | 1,5 |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |