emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 17

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | LINEO 17 |
|  | Material: Acero al cromo-níquel (V2A). Apto para emco Diplomat 517/522. Anchura del perfil 50 mm. Están disponibles tipos de letra individuales o anchos especiales. se coloca una chapa fina adicional de 1 mm de grosor debajo del perfil de acero inoxidable y se remacha con éste en áreas invisibles para proteger a las letras de la presión. |
| **Grosor del material (mm) aprox.** | 1,5 |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |