emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® LINEO 22

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | LINEO 22 |
|  | Material: inox (V2A). Primeren za emco Diplomat 517/522. Širina profila 50mm. Dobavljivi individualni tipi pisav in posebne širine. Pod inox profil je za preprečitev upogiba črk pričvrščena dodatna 1 mm pločevina. |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |