

**emco Bau**

emco LIMBUS bez dvojitého prstence z kulatých kartáčků Limbus 105

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Limbus 105 |
| **materiál** | Vysoce kvalitní guma, odolná proti povětrnostním vlivům a oděru. |
| **přibl.výška (mm)** | 10.5 |
| **pochozí plocha** | osmiboký voštinový vzor s nášlapným okrajem po stranách rozměrová tolerance +/- 1,5% |
| **tekoucí voda** | I přes poměrně nízkou výšku rohože zajišťuje spodní strana v kombinaci s otevřenými voštinovými plochami dobrou propustnost vody. |
| **barvy** | Rohož s gumovými plástvy černá |
| **Kruhovité nasazovací kartáčky** | Rohož s gumovými plástvy černá |
| **na míru** | Řez do pravoúhlého tvaru( pouze bez náběhové hrany). |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |