

**emco Bau**

emco LIMBUS senza anello di doppia spazzole rotonde Limbus 105

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | Limbus 105 |
| **materiale** | gomma di prima qualità, resistente alle intemperie e all'abrasione |
| **altezza appr. (mm)** | 10.5 |
| **Superficie di calpestio** | modello a nido d'ape ottagonale con bordo a rampa laterale. Tolleranza di +/- 1,5% |
| **scarico dell'acqua** | nervature sul lato inferiore combinate con fondi aperti a nido d'ape assicurano un buon scarico dell'acqua nonostante l'altezza d'ingombro ridotta |
| **colori** | Tappeto tecnico a nido d'ape di gomma: nero |
| **Colori delle spazzole circolari a doppio anello** | Tappeto tecnico a nido d'ape di gomma: nero |
| **fabbricazione su misura** | tagli in forma rettangolare (possibili solo senza bordo a rampa) |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com |