

**emco Bau**

emco LIMBUS Sans doubles-brosses rondes Limbus 105

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | Limbus 105 |
| **Matériau** | gomme résistant aux conditions climatiques extrèmes et à l'abrasion. |
| **Hauteur env. (mm)** | 10.5 |
| **Revêtement** | Echantillon annulaire octogonal avec profilé rampe intégré |
| **écoulement de l'eau** | une bonne évacuation de l'eau malgré une hauteur de tapis faible grâce à des nervures en sous-face et une structure ouverte du tapis |
| **Coloris** | tapis annulaire: noir |
| **Coloris des brosses** | tapis annulaire: noir |
| **Cotes finales de réalisation** | coupe droite possible (seulement si absence de profilé rampe) |
| **dimensions** | Largeur du tapis:…... mm (longueur des profilés) |
|  | Profondeur du tapis:…. mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |