

**emco Bau**

emco LIMBUS zonder borstel Limbus 105

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | Limbus 105 |
| **materiaal** | hoogwaardig rubber, slijtvast en weersbestendig |
| **ca. hoogte (mm)** | 10.5 |
| **loopvlak** | achthoekig rubberen profiel met aanloopzijde. Maatafwijking +/- 1,5% |
| **waterafvoer** | aan de onderkant gevestigde stroken gecombineerd met een open profiel zorgen voor een goede waterafvoer, ondanks de geringe inbouwhoogte |
| **kleuren** | rubberringmat: zwart |
| **rubberringmat met borstels** | rubberringmat: zwart |
| **op maat gemaakt** | uitsparing uit rechthoekige vorm (alleen mogelijk zonder aanloopprofiel) |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |