

**emco Bau**

emco LIMBUS brez okroglih ščetk z dvojnimi rinčicami Limbus 105

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | Limbus 105 |
| **material** | visokokvalitetna polna guma, odporna na vremenske razmere in na obrabo |
| **ca. Višina (mm)** | 10.5 |
| **nastopna ploskev** | vzorec satovje s stranskim robom |
| **odtok** | Rebra na spodnji strani v kombinaciji z odprtimi satastim dnom poskrbijo za dobri odtok vode kljub nizki gradbeni višini. |
| **barve** | gumi predpražnik satovje: črn |
| **Barve okroglih ščetk** | gumi predpražnik satovje: črn |
| **izdelava po meri** | razrez na pravokotne oblike možen (samo brez naležnega profila) |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |