

**emco Bau**

emco LIMBUS sin cepillos de recambio Limbus 105

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | Limbus 105 |
| **Material** | Goma maciza de alta calidad, resistente a la intemperie y la abrasión |
| **Altura aprox. (mm)** | 10.5 |
| **Superficie de tránsito** | Modelo Panal Octagonal con canto de inclinación en el lado. Tolerancia de las dimensiones +/- 1,5% |
| **Desagüe** | los nervios inferiores combinados con suelos de panales abiertos permiten un excelente desagüe incluso con una altura baja |
| **Colores** | Alfombra de goma alveolar: negra |
| **Colores cepillos redondos de anillo doble** | Alfombra de goma alveolar: negra |
| **Fabricación a medida** | Recortes rectangulares (sólo es posible sin canto de inclinación) |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com |