

**emco Bau**

Revêtement de propreté MAXIMUS® ASSISTANCE

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | MAXIMUS® ASSISTANCE |
|  | pour pose en intérieur |
| **Revêtement** | Velours tufté 1/8“ |
| **Fibres** | 100% polyamide |
| **support** | Rembourrage polyester |
| **sous-couche** | gomme épaisse |
| **Poids des fibres** | 1000 g/m² |
| **Poids total (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Hauteur totale (mm)** | 11 mm |
| **Coloris** | noir 80.01 |
|  | noir chiné 81.01 |
|  | gris 80.03 |
| **Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2** | bonne 5-6 |
| **Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12** | bonne 5 |
| **Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01** | bonne 5 |
| **Disponible au format tapis** | Taille maximale des tapis: 300 x 500 cm |
| **Caractéristique produit** | rétention des salissures et humidité |
| **Marque** | emco |
| **Cotes** | Largeur: ….... M |
|  | Longueur:…. m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |