emco Bau Logo

**emco Bau**

Wykładzina wycieraczkowa MAXIMUS® ASSISTANC

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | MAXIMUS® ASSISTANC |
|  | Do układania w pomieszczeniach |
| **Konstrukcja** | Welur przeszywany przędzą 1/8'' |
| **Warstwa runa właściwego** | 100% poliamidu |
| **Materiał nośny** | Włóknina poliestrowa |
| **Powłoka spodnia** | Ciężka powłoka |
| **Udział runa / masa włókna** | 1000 g/m² |
| **Masa całkowita (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Wysokość całkowita (mm)** | 11 mm |
| **Kolory** | Czarny 80.01 |
|  | Czarny ze wzorem 81.01 |
|  | Szary 80.03 |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | dobry 5-6 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | dobry 5 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | dobry 5 |
| **Forma dostawy: mata** | Wycieraczka max. 300 x 500 cm |
| **Cecha produktu** | Wchłanianie brudu i wilgoci |
| **Wskaźnik** | emco |
| **wymiary** | Szerokość:………………………………….m |
|  | Długość: ……………………………..m |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |