emco Bau Logo

**emco Bau**

Alfombra para zonas de paso MAXIMUS® ASSISTANCE

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | MAXIMUS® ASSISTANCE |
|  | para interiores |
| **Construcción** | Velours tufting 1/8'' |
| **Capa superior del pelo** | 100% poliamida |
| **Material de base** | Vellón de poliéster |
| **Revestimiento del dorso** | Revestimiento macizo |
| **Fijación del pelo / peso de la fibra** | 1000 g/m² |
| **Peso total (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Altura total (mm)** | 11 mm |
| **Colores** | Negro 80.01 |
|  | Negro de diseño 81.01 |
|  | Gris 80.03 |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | buena 5 - -6 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | buena 5 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | buena 5 |
| **Formato de las alfombras** | Alfombra máx. 300 x 500 cm |
| **Característica del producto** | Absorción de la suciedad y la humedad |
| **Marca** | emco |
| **Dimensiones** | Ancho……………………m |
|  | Largo:……………………………..m |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |