

**emco Bau**

asciugapassi MAXIMUS®

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | MAXIMUS® |
|  | per posa in interni |
| **Tipo** | velluto tufting 1/8'' |
| **altezza effettiva del pelo** | 100% poliammide |
| **materiale portante** | fibra di poliestere |
| **rivestimento del fondo** | rivestimento pesante |
| **Peso filato / fibra** | 1000 g/m² |
| **Peso totale (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **altezza totale (mm)** | 9 mm |
| **comportamento a incendio/fuoco:** | Bfl-s1 |
| **Resistenza allo scivolamento** | DS (EN 13893) |
| **Certificati** | Conformità CE EN 14041 (solo rotoli) |
| **colori** | 83.02 antracite |
|  | 83.03 grigio |
|  | 83.04 marrone |
|  | 83.05 beige |
|  | 83.07 rosso |
|  | nero 80.01 |
|  | sfumature di nero 81.01 |
|  | antracite 80.02 |
|  | sfumature di antracite 81.02 |
|  | grigio 80.03 |
|  | marrone 80.04 |
|  | sfumature di marrone 81.04 |
|  | rosso 80.07 |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | ≥5 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149** | 29,4 % |
| **Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149** | 16,7 % |
| **Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149** | 68,2 % |
| **Forma di consegna rotoli** | Larghezza 130 cm (bordi inclusi) |
|  | Larghezza 200 cm (bordi inclusi) |
| **Forma di consegna tappeti** | 60 x 90 cm (bordi inclusi) |
|  | 90 x 150 cm (bordi inclusi) |
|  | 130 x 200 cm (bordi inclusi) |
| **caratteristica del prodotto** | assorbimento di sporco e umidità |
| **Marca** | emco |
| **Dimensioni** | Larghezza:.........................m |
|  | Lunghezza:.........................m |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |