emco Bau Logo

**emco Bau**

čisticí koberec MAXIMUS® Image

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | MAXIMUS® Image |
|  | kreativní a tvořivý |
| **Konstrukce** | Všité velury 1/8'' |
| **Vrstva vlasu nad základní tkaninou** | 100% polyamid |
| **nosný materiál** | Polyesterový fleece |
| **spodní vrstva** | Pro rohože v rozměru do 200 x 500 cm, podložka z nitrilové pryže 1,4 mm. Od rozměru rohože 200 x 500 cm, polyvinylchlorid. |
| **hmotnost vlasu / hmotnost vláken** | 1000 g/m² |
| **Celková hmotnost (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **celková výška (mm)** | 9 mm |
| **chování při hoření** | Bfl-s1 |
| **Smykové tření** | DS (EN 13893) |
| **Barvy** | l10 citronová |
|  | l20 žlutá |
|  | l30 žlutooranžová |
|  | l40 oranžová |
|  | l50 terakota |
|  | l60 červená |
|  | l70 žíhaná červeň |
|  | l80 bordó |
|  | l90 světle červená |
|  | l100 třešeň |
|  | l110 lila |
|  | l120 šeříková |
|  | l130 hroznová |
|  | l140 purpurová |
|  | l150 broskev |
|  | l160 královská modrá |
|  | l170 světle modrá |
|  | l180 petrolejová |
|  | l190 světle červená |
|  | l200 námořnická modrá |
|  | l210 tmavě zelená |
|  | l220 světle tyrkysová |
|  | l230 listově zelená |
|  | l240 rákosově zelená |
|  | l250 zelená |
|  | l260 hnědá |
|  | l270 grafitová |
|  | l280 ocelově modrá |
|  | l290 světle modrá |
|  | l300 stříbrná |
|  | l310 srnčí hnědá |
|  | l320 písková |
|  | l330 kaštanová |
|  | l340 béžová |
|  | l350 šedomodrá |
|  | l360 světle šedá |
|  | l370 šedá |
|  | l380 tmavě šedá |
|  | l390 černá |
|  | l400 bílá |
|  | l410 ocelově šedá |
|  | l420 zlatá |
|  | l430 lososová |
|  | l440 světle zelená |
|  | l450 západ slunce |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | ≥4 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | ≥5 |
| **Forma dodávky v pásech** | Rozměr na objednávku a max. šířce 200 cm |
|  | Zvláštní rozměry na objednávku |
| **Vlastnosti** | absorbce nečistot a vlhkosti |
| **Značka** | emco |
| **Rozměry** | Šířka:……………….m |
|  | Délka: ………………m |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |