

**emco Bau**

Sauberlauf MAXIMUS® Image

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | MAXIMUS® Image |
|  | Kreativ und imagebewusst |
| **Konstruktion** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Polnutzschicht** | 100% Polyamid |
| **Trägermaterial** | Polyestervlies |
| **Rückenbeschichtung** | Bei Mattengröße bis 200 x 500 cm 1,4 mm Nitrilgummirücken. Ab Mattengröße größer 200 x 500 cm Polyvinylchlorid. |
| **Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)** | 1000 g/m² |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Gesamthöhe (mm)** | 9 mm |
| **Brenn-/Brandverhalten** | Bfl-s1 |
| **Gleitwiderstand** | DS (EN 13893) |
| **Farben** | I10 Zitrone |
|  | I20 Gelb |
|  | I30 Gelborange |
|  | I40 Orange |
|  | I50 Terracotta |
|  | I60 Rot |
|  | I70 Oxydrot |
|  | I80 Bordeaux |
|  | I90 Hellrot |
|  | I100 Kirsche |
|  | I110 Lila |
|  | I120 Flieder |
|  | I130 Traube |
|  | I140 Magenta |
|  | I150 Pfirsich |
|  | I160 Royalblau |
|  | I170 Hellblau |
|  | I180 Petrol |
|  | I190 Smaragd |
|  | I200 Marineblau |
|  | I210 Dunkelgrün |
|  | I220 Mint |
|  | I230 Laubgrün |
|  | I240 Schilfgrün |
|  | I250 Grün |
|  | I260 Braun |
|  | I270 Graphit |
|  | I280 Stahlblau |
|  | I290 Lichtblau |
|  | I300 Silber |
|  | I310 Rehbraun |
|  | I320 Sand |
|  | I330 Maron |
|  | I340 Graubeige |
|  | I350 Blaugrau |
|  | I360 Hellgrau |
|  | I370 Grau |
|  | I380 Dunkelgrau |
|  | I390 Schwarz |
|  | I400 Weiß\* |
|  | I410 Stahlgrau |
|  | I420 Gold |
|  | I430 Lachs |
|  | I440 Hellgrün |
|  | I450 Sunset |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | ≥5 |
| **Lieferform Bahnen** | Maß auf Wunsch max. 200 cm breit |
|  | Sondermaße auf Anfrage |
| **Produktmerkmal** | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| **Marke** | emco |
| **Abmessungen** | Breite:.........................m |
|  | Länge:.........................m |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |