

**emco Bau**

asciugapassi MAXIMUS® Image

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | MAXIMUS® Image |
|  | creativo e d’effetto |
| **Tipo** | velluto tufting 1/8'' |
| **altezza effettiva del pelo** | 100% poliammide |
| **materiale portante** | fibra di poliestere |
| **rivestimento del fondo** | Per tappetini di dimensioni fino a 200 x 500 cm, fondo in gomma nitrilica da 1,4 mm. Per tappetini di dimensioni superiori a 200 x 500 cm in cloruro di polivinile. |
| **Peso filato / fibra** | 1000 g/m² |
| **Peso totale (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **altezza totale (mm)** | 9 mm |
| **comportamento a incendio/fuoco:** | Bfl-s1 |
| **Resistenza allo scivolamento** | DS (EN 13893) |
| **colori** | I10 limone |
|  | I20 giallo |
|  | I30 giallo arancio |
|  | I40 arancione |
|  | I50 terracotta |
|  | I60 rosso |
|  | I70 rosso ossido |
|  | I80 bordeaux |
|  | I90 rosso chiaro |
|  | I100 ciliegia |
|  | I110 lilla |
|  | I120 sambuco |
|  | I130 uva |
|  | I140 magenta |
|  | I150 pesca |
|  | I160 blu royal |
|  | I170 blu chiaro |
|  | I180 petrolio |
|  | I190 smeraldo |
|  | I200 blu marino |
|  | I210 verde scuro |
|  | I220 verde menta |
|  | I230 verde foglia |
|  | I240 verde canna |
|  | I250 verde |
|  | I260 marrone |
|  | I270 grafite |
|  | I280 blu acciaio |
|  | I290 celeste |
|  | I300 argento |
|  | I310 bruno rossiccio |
|  | I320 sabbia |
|  | I330 marrone rossiccio |
|  | I340 beige grigiastro |
|  | I350 grigio-azzurro |
|  | I360 grigio chiaro |
|  | I370 grigio |
|  | I380 grigio scuro |
|  | I390 nero |
|  | I400 bianco\* |
|  | I410 grigio acciaio |
|  | I420 oro |
|  | I430 salmone |
|  | I440 verde chiaro |
|  | I450 sunset |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | ≥5 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | ≥5 |
| **Forma di consegna rotoli** | Misure a richiesta max. 200 cm di larghezza |
|  | Misure speciali a richiesta |
| **caratteristica del prodotto** | assorbimento di sporco e umidità |
| **Marca** | emco |
| **Dimensioni** | Larghezza:.........................m |
|  | Lunghezza:.........................m |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |