

**emco Bau**

schoonloop MAXIMUS Image

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | MAXIMUS Image |
|  | creatief en imagobewust |
| **constructie** | Getuft-Velours 1/8" |
| **poolmateriaal** | 100% polyamide |
| **draagmateriaal** | polyestervlies |
| **coating** | Voor matten tot 200 x 500 cm, rug van 1,4 mm nitrilrubber. Voor matten groter dan 200 x 500 cm, polyvinylchloride." |
| **poolmateriaal / vezelgewicht** | 1000 g/m² |
| **totaalgewicht (g/m2)** | 3410 g/m² |
| **totale hoogte (mm)** | 9 mm |
| **brandgedrag/brandwerendheid** | Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1 |
| **Slijtvast** | DS (EN 13893) |
| **Kleuren** | I10 citroen |
|  | I20 geel |
|  | I30 geel/oranje |
|  | I40 oranje |
|  | I50 terracotta |
|  | I60 rood |
|  | I70 roestrood |
|  | I80 bordeaux |
|  | I90 lichtrood |
|  | I100 kers |
|  | I110 lila |
|  | I120 seringen |
|  | I130 paars |
|  | I140 magenta |
|  | I150 perzik |
|  | I160 blauw |
|  | I170 hemelsblauw |
|  | I180 petrol |
|  | I190 smaragd |
|  | I200 marine |
|  | I210 donkergroen |
|  | I220 mint |
|  | I230 hardgroen |
|  | I240 lichtgroen |
|  | I250 groen |
|  | I260 bruin |
|  | I270 grafiet |
|  | I280 staalblauw |
|  | I290 lichtblauw |
|  | I300 zilver |
|  | I310 reebruin |
|  | I320 zand |
|  | I330 maron |
|  | I340 beige |
|  | I350 blauwgrijs |
|  | I360 lichtgrijs |
|  | I370 grijs |
|  | I380 donkergrijs |
|  | I390 zwart |
|  | I400 wit |
|  | I410 staalgrijs |
|  | I420 goud |
|  | I430 zalm |
|  | I440 felgroen |
|  | I450 sunset |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | ≥5 |
| **levervorm rollen** | afmeting naar wens max. 200 cm breed |
|  | buitenstandaardafmeting op aanvraag |
| **productkenmerk** | vuil- en vochtigheidopname |
| **merk** | emco |
| **Afmetingen** | Breedte:…… m |
|  | Lengte:……m |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |