emco Bau Logo

**emco Bau**

čistilne obloge MAXIMUS® Image

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | MAXIMUS® Image |
|  | kreativen in zaveden imidža |
| **konstrukcija** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Material pilota** | 100% Poliamid |
| **material nosilcev** | vlakna poliestra |
| **premaz na hrbtišču** | Za velikosti predpražnikov do 200 x 500 cm nitrilno gumijasto hrbtišče 1,4 mm. Od velikosti predpražnikov večjih od 200 x 500 cm polivinilklorid. |
| **Pile masa / masa vlaken (g / m²)** | 1000 g/m² |
| **skupna teža (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **skupna višina (mm)** | 9 mm |
| **gorljivost** | Bfl-s1 |
| **Drsni upor** | DS (EN 13893) |
| **barve** | I10 limona |
|  | I20 rumena |
|  | I30 rumenooranžna |
|  | I40 oranžna |
|  | I50 Terracotta |
|  | I60 rdeča |
|  | I70 Oxidnordeča |
|  | I80 Bordo |
|  | I90 svetlordeča |
|  | I100 češnja |
|  | I110 vijola |
|  | I120 Flieder |
|  | I130 Traube |
|  | I140 Magenta |
|  | I150 breskev |
|  | I160 kraljevsko modra |
|  | I170 svetlomodra |
|  | I180 Petrol |
|  | I190 Smaragdna |
|  | I200 Marinemodra |
|  | I210 temnozelena |
|  | I220 Mint |
|  | I230 listnozelena |
|  | I240 Trsnozelena |
|  | I250 zelena |
|  | I260 rjava |
|  | I270 grafit |
|  | I280 jeklenomodra |
|  | I290 svetlomodra |
|  | I300 srebrna |
|  | I310 srnastorjava |
|  | I320 peščena |
|  | I330 kostanjeva |
|  | I340 sivobež |
|  | I350 modrosiva |
|  | I360 svetlosiva |
|  | I370 siva |
|  | I380 temnosiva |
|  | I390 črna |
|  | I400 bela\* |
|  | I410 jeklenosiva |
|  | I420 zlata |
|  | I430 losos |
|  | I440 svetlozelena |
|  | I450 Sunset |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | ≥5 |
| **dobava v trakovih** | mera po želji max. 200 cm širin |
|  | posebne oblike po dogovoru |
| **značilnosti izdelka** | vpoinost umazanije in vlage |
| **znamka** | emco |
| **izmere** | Širina:.........................m |
|  | Dolžina:.........................m |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |