emco Bau Logo

**emco Bau**

Alfombra para zonas de paso MAXIMUS® Image

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | MAXIMUS® Image |
|  | Creativo y con una imagen cuidada |
| **Construcción** | Velours tufting 1/8'' |
| **Capa superior del pelo** | 100% poliamida |
| **Material de base** | Vellón de poliéster |
| **Revestimiento del dorso** | Para Alfombras de hasta 200 x 500 cm, soporte de caucho nitrílico de 1,4 mm. Para Alfombras de tamaño superior a 200 x 500 cm cloruro de polivinilo. |
| **Fijación del pelo / peso de la fibra** | 1000 g/m² |
| **Peso total (g/m²)** | 3410 g/m² |
| **Altura total (mm)** | 9 mm |
| **Comportamiento en combustión / en fuego** | Bfl-s1 |
| **Resistencia al deslizamiento** | DS (EN 13893) |
| **Colores** | I10 limón |
|  | I20 amarillo |
|  | I30 amarillo naranja |
|  | I40 naranja |
|  | I50 terracotta |
|  | I60 rojo |
|  | I70 rojo óxido |
|  | I80 burdeos |
|  | I90 rojo claro |
|  | I100 cereza |
|  | I110 lila |
|  | I120 morado |
|  | I130 uva |
|  | I140 magenta |
|  | I150 melocotón |
|  | I160 azul royal |
|  | I170 azul claro |
|  | I180 petróleo |
|  | I190 esmeralda |
|  | I200 azul marino |
|  | I210 verde oscuro |
|  | I220 menta |
|  | I230 verde hoja |
|  | I240 verde caña |
|  | I250 verde |
|  | I260 marrón |
|  | I270 grafito |
|  | I280 azul acero |
|  | I290 azul luminoso |
|  | I300 plata |
|  | I310 pardo corzo |
|  | I320 arena |
|  | I330 castaño |
|  | I340 beige agrisado |
|  | I350 gris azulado |
|  | I360 gris claro |
|  | I370 gris |
|  | I380 gris oscuro |
|  | I390 negro |
|  | I400 blanco\* |
|  | I410 gris acero |
|  | I420 oro |
|  | I430 salmón |
|  | I440 verde claro |
|  | I450 atardecer |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | ≥5 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | ≥4 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | ≥5 |
| **Formato de las tiras** | Medida según solicitud, anchura máx. 200 cm |
|  | Medidas especiales previa consulta |
| **Característica del producto** | Absorción de la suciedad y la humedad |
| **Marca** | emco |
| **Dimensiones** | Ancho……………………m |
|  | Largo:……………………………..m |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |