

**emco Bau**

asciugapassi OUTDOOR

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | OUTDOOR |
|  | per la posa in esterni |
| **Tipo** | Crespo 5/32'' |
| **altezza effettiva del pelo** | 100% poliammide |
| **materiale portante** | fibra di poliestere |
| **rivestimento del fondo** | rivestimento pesante |
| **Peso filato / fibra** | 600 g/m² |
| **Peso totale (g/m²)** | 3200 g/m² |
| **altezza totale (mm)** | 8 mm |
| **comportamento a incendio/fuoco:** | Cfl-s1 |
| **Resistenza allo scivolamento** | DS (EN 13893) |
| **Certificati** | Conformità CE EN 14041 (solo rotoli) |
| **colori** | antracite |
|  | marrone |
|  | rosso |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | ≥7 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149** | 22,4 % |
| **Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149** | 17,3 % |
| **Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149** | 9,8 % |
| **Forma di consegna rotoli** | 100 cm di larghezza (compr. bordo) |
|  | Larghezza 200 cm (bordi inclusi) |
| **Forma di consegna tappeti** | 60 x 90 cm (bordi inclusi) |
|  | 90 x 150 cm (bordi inclusi) |
| **caratteristica del prodotto** | assorbimento di sporco e umidità |
| **Marca** | emco |
| **Dimensioni** | Larghezza:.........................m |
|  | Lunghezza:.........................m |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |