emco Bau Logo

**emco Bau**

Fixační suchý zip Pro hladké povrchy PRIMA

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | PRIMA |
|  | Fixační suchý zip na hladké podlaze |
| **speciální barvy** | bílá |
| **vlastnosti** | účinek bez lepidla |
|  | protiskluzový, rozměrově stabilní, zvukově absorpční, trvanlivý, snadná instalace a ořez |
| **Funkce** | Podklad zabraňuje kouzání čisticí zóny na téměř všech hladkých plochách. |
| **role (b.m.)+C149** | 30 m |
| **Šířka (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **stavební materiály** | materiál z kombinace PES a sklovlákna, oboustranně potažený akrylátovou pěnou |
| **síla** | cca. 2 mm |
| **Hmotnost (g/m²)** | ca. 420-450 g/m² |
| **Značka** | emco |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |